创新融合数字化
开启智能新纪元

- 公司简介
- 企业文化
- 发展历程
- 服务项目
- 荣誉资质

创新融合数字化
开启智能新纪元

- 产品中心
- 智能解决方案

创新融合数字化
开启智能新纪元

- 客服服务
- 常见问题

创新融合数字化
开启智能新纪元

- 公司新闻
- 行业动态
- 展会活动

创新融合数字化
开启智能新纪元

- 联系方式
- 在线留言

- 公司简介
- 企业文化
- 发展历程
- 服务项目
- 荣誉资质

- 产品中心
- 智能解决方案

- 客服服务
- 常见问题

- 公司新闻
- 行业动态
- 展会活动

- 联系方式
- 合作申请

智能解决方案

- 条盒数字化整线
- 天地盖酒盒数字化整线

条盒数字化整线
致力于为客户提供“一站式”包装行业标准设备、整线自动化方案
整线参数

- 产能要求：整线UPH：1200-1400pcs/H
- 整体外观：22000*5200*2200（长*宽*高）外观按非标自动化设备机架设计标准执行
- 良品率：98%
- 电气要求：电压AC220V/380V、气压0.6-0.8Mpa（符合电气安全要求）
- 噪音要求：85分贝

- 上糊机
- 灰板定位机
- 灰板定位机
- 围框成型机
- 内盒除泡机
- 底纸贴合机
- 皮革组装机
- 屯料机
- 成品除泡机
- 丝印机

书型盒生产工艺流程

- 1 印刷和模切好的纸板按照要求进行合理的折叠，形成盒子的结构;
- 2 压线则是通过机器或者手工将折叠好的纸板进行压痕，使其更加平整和稳定。折叠和压线是纸箱折叠包装的核心步骤，需要熟练的工人和专业的设备进行操作，确保包装的质量和效果。
- 3 将折叠好的纸箱进行胶合，胶合通常是使用胶水将纸板的接缝处进行粘合，增加包装的强度和稳定性;
- 4 成型则是通过机器或者手工将折善好的纸箱进行成型，使其具有正确的外观和尺寸。
- 5 胶合和成型是纸箱折叠包装的最后一步，也是最关键的一步需要严格控制胶水的用量和胶合的时间，保证包装的质量和效果。致力于为客户提供“一站式”包装行业标准设备、整线自动化方案

设备其他要求
1、对于运动的零部件装设防护罩安全防护装置，防护罩的设计方便设备维护；
2、设备具备防错、误动作等功能，避免员工干预设备运行参数；
3、充分考虑设备的运行安全性（人员+产品的保护）；
4、设备运行全过程不会对产品外形造成损坏；
5、机器作业区域和人工作业区域分开，如果有交叉的区域，有光栅保护装置；
6、设备设计便于保养，保养简单有效；
7、设备所有标准件均为国际知名品牌或国内顶尖品牌；
样品展示
适合产品：烟、酒、茶叶、礼品包装等

- 烟酒盒
- 礼品盒
- 茶叶盒
- 茶叶盒

咨询服务热线
0755-27253712

- ## 关于我们

    公司简介
    企业文化
    发展历程
    服务项目
    荣誉资质

- ## 产品/解决方案

    产品中心
    智能解决方案

- ## 服务支持

    客服服务
    常见问题

- ## 新闻资讯

    公司新闻
    行业动态
    展会活动

- ## 联系我们

    联系方式
    合作申请

扫描二维码
关注官方公众号

法律声明|隐私政策
Copyright © 2024 深圳市信诚达自动化设备有限公司 粤ICP备19093818号 Powered by vancheer